Приложение №1 к Документации

по открытому запросу предложений   
от «\_21\_\_»\_апреля\_\_\_\_\_\_20\_11\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по реконструкции машинного отделения под базу электросетевого хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Технические требования к закупаемым услугам, работам.Содержание работ, перечень с наименованием конструктивных элементов | Требования к качеству закупаемых услуг, работ | Требования к безопасности закупаемых услуг, работ | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС, рублей |
| 1 | **Строительство пристройки к зданию машинного отделения:** | Работа по системе качества ИСО 9000. Входной контроль строительных материалов и конструкций, на соответствие сертификатам качества, соответствие пожарной и санитарной безопасности | Наличие действующего допуска СРО.Соблюдение требований СНиП на производство строительно-монтажных работ проекта. Сдача выполненых работ, исполнительной документации строительному надзору заказчика. Гарантийный срок - 24 месяца. |  |  | **4 548 415** |
| 1.1. | Устройство фундамента по пристройку | Кв.м |  |
| 1.2. | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м и внутренних стен | М³ |  |
| 1.3. | Устройство покрытий над зданием пристройки (укладка плит покрытий) | Шт. |  |
| 1.4. | Устройство кровли здания пристройки | Кв.м |  |
| 1.5. | Устройство лестниц Л1 | Кв.м |  |
| 1.6. | Устройство полов (в т.ч. разборка покрытий полов) | Кв.м |  |
| 2 | **Текущий ремонт двух несущих ферм кровли над производственным участком здания машинного отделения** | М. |  |
| 3 | **Капитальный ремонт кровли (с заменой обрешетки) над производственным участком общей площадью 215,76 кв.м.** | Кв.м |  |
| 4 | **Замена дверей (из металла с утеплением и заменой дверных коробок) первого этажа здания и машинного отделения, включая помещение встроенное ТП №15** |  |  | Кв.м |  |  |
| 5 | **Расчет, изготовление и монтаж опор и основания под две емкости с трансформаторным маслом V=10,0 м³ и V=6,0 м³** | М ³ |  |
| 6 | **Отделочные работы (косметическая отделка) внутренних помещений первого и второго этажей (пристройки к машинному отделению), общей площадью 259 кв.м.** | Кв.м |  |
| 7 | **Отделочные работы (косметический ремонт) помещений поизводственного участка здания машинного отделения, общей площадью 276,2 кв.м.** | Кв.м |  |